**Засіб для коригування та стабілізації параметрів технічної води.**

**Марка А**

**Стабілізація (зниження) рівня рН та карбонатної (тимчасової) жорсткості води з використанням кольорових індикаторів**.

Застосовується в залежності від потреби

* ***на 0.1 м3( 100 літрів) води 70 ÷ 250 мл*** ***засобу***,
* ***на 1.0 м3( 1000 літрів) води 700 ÷ 2500 мл*** ***засобу***.

**Контолюється самостійно потрібний рН** - колір води звіряється з кольором на етикетці.Змінюється колір води при зниженні її рівня рН та жорсткості.

**Марка Б**

**Стабілізація (зниження) рівня рН та карбонатної (тимчасової) жорсткості води.**

Застосовується в залежності від потреби

* ***на 0.1 м3( 100 літрів) води 70 ÷ 250 мл*** ***засобу***,
* ***на 1.0 м3( 1000 літрів) води 700 ÷ 2500 мл*** ***засобу***.

**Контолюється самостійно потрібний рН** - Універсальними полосками (0÷12) рН підбирається потрібний рН води та звіряється з кольором на етикетці упаковки з полосками.

**Також напрацьовуємо під заявку такі засоби для підготовки води:**

* **для** *підняття або зниження рівня рН* **;**
* **для** *зниження або підняття рівня жорсткості* **(пом'якшення) ;**
* **усунення бактерій --** *дезінфекція на базі* АКТИВНОГО ХЛОРУ**;**
* **усунення бактерій –** *дезінфекція води на базі* АКТИВНОГО КИСНЮ**;**
* **для** *знищення та попередження появи водоростей* **(БІОЦИД);**
* **для** *усунення мутності води* **;**
* **для** *усунення розчинених металів з води* **;**
* **для** *зниження* АКТИВНОГО ХЛОРА / БРОМА **у воді.**