Засоби захисту деревини

**«ПОБОРНИК» Б**

*Засіб* ***біозахисту*** *деревини* ***від гнилі , грибків та комах.***

Витрата готового розчину на 1,0 м2 площі

в один шар нанесення = 166 ÷ 300 мл.

Глибина проникнення в деревину = 1,5 ÷ 4,0 мм.

Залежить від типу, сухості деревини та способу нанесення.

**Марка А (прозора обробка – не змінює колір деревини)** – сухий концентрат (порошок білого кольору), потребує розведення для застосування.

**Марка Б (кольорова обробка** – змінює колір деревини від зелено-жовтого до зелено-коричневого в залежності від типу деревини) – рідкий концентрат (темно-коричневого кольору), потребує розведення для застосування.

**Марка С – рідкий розчин, готовий до застосування** (від прозорого до жовто-зеленого або коричнево-зеленого кольору).

Гарантійний термін зберігання : 12 місяців з дати виробництва.

**«ПОБОРНИК» О**

*Засіб* ***вогнезахисту*** *деревини.*

Витрата готового розчину на 1,0 м2 площі

в один шар нанесення = 250 ÷ 300 мл.

Глибина проникнення в деревину = 1,5 ÷ 4,0 мм.

Залежить від типу, сухості деревини та способу нанесення.

**Марка А (прозора обробка – не змінює колір деревини)** – сухий концентрат (порошок білого кольору), потребує розведення для застосування.

**Марка С – рідкий прозорий розчин, готовий до застосування.**

Гарантійний термін зберігання : 12 місяців з дати виробництва.

**«ПОБОРНИК» БО**

*Засіб* ***біо*** *-* ***вогнезахисту*** *деревини.*

Витрата готового розчину на 1,0 м2 площі

в один шар нанесення = 250 ÷ 300 мл.

Глибина проникнення в деревину = 1,5 ÷ 4,0 мм.

Залежить від типу, сухості деревини та способу нанесення.

**Марка А (прозора обробка – не змінює колір деревини)** – сухий концентрат (порошок білого кольору), потребує розведення для застосування.

**Марка Б (кольорова обробка** – змінює колір деревини від зелено-жовтого до зелено-коричневого в залежності від типу деревини) – рідкий концентрат (темно-коричневого кольору), потребує розведення для застосування.

**Марка С – рідкий розчин, готовий до застосування** (від прозорого до жовто-зеленого або коричнево-зеленого кольору).

Гарантійний термін зберігання : 12 місяців з дати виробництва.